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一、安全知识

1、我国的安全方针是什么？

安全第一，预防为主，综合治理

2、2026安全生产月主题是什么？安全咨询日是哪天？

今年6月是第25个全国“安全生产月”，主题是“人人讲安全、个个会应急—排查整治风险隐患”，6月16日为全国安全宣传咨询日。
3、深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述
1）六大要点:.强化红线意识，实施安全发展战略;抓紧建立健全安全生产责任体系;强化企业主体责任落实;加快安全监管方面改革创新;全面构建长效机制;领导干部要敢于担当。
2）“两个至上”:人民至上，生命至上。
3）“三个必须”:管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。
4）“三个责任”:政府督促责任，部门监管责任，企业主体责任。
5）“三个监管”:要落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管
6）“安全生产责任体系”:党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责
7）“红线意识”:人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。
4、近期典型事故案例
1）2026年1月18日，内蒙古包头包钢分厂球罐爆炸，致10人死亡、84人受伤，国务院安委会挂牌督办；

2）2026年5月4日，湖南浏阳华盛烟花公司特大爆炸事故，16时43分生产车间突发剧烈爆炸，官方通报核定：37人死亡、1人失联、51人受伤，厂区厂房几乎全部坍塌，事故后果惨烈。涉事企业长期违规混存氧化剂与还原剂，年初已被监管部门处罚却屡教不改，暴露出典型的企业主体责任悬空、隐患屡改屡犯、基层监管宽松软等问题。事故发生后，湖南省全域烟花爆竹企业全面停产整顿，该案被最高检挂牌督办，彰显国家层面对重大安全生产责任事故“零容忍”的高压态势；

5、组织开展“排查整治风险隐患”要求有哪些？

各地区、各有关部门和单位要深刻吸取近年来发生的各类事故教训，围绕今年活动主题广泛动员、全民参与，深入排查整治各类风险隐患。要畅通安全生产风险隐患举报渠道，鼓励从业人员主动排查报告身边隐患，推动生产经营单位持续完善内部隐患报告奖励机制，实现小隐患小奖、大隐患大奖。要学好用好重大事故隐患判定标准，采取专家解读、骨干宣讲等多种形式，提升基层一线隐患辨识和处置能力。要突出矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、工贸、烟花爆竹、燃气、消防等重点行业领域，聚焦“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所，扎实开展“一件事”全链条整治和指导帮扶。要用好“明查暗访+媒体曝光”工作机制，开设“风险隐患曝光台”专栏，集中曝光一批典型问题和突出隐患。要广泛组织以隐患识别、应急处置、逃生避险为重点的数字推演、实战模拟和综合演练，进一步提升基层应急管理能力。
 6、安全生产十五条硬措施是哪些？

一、严格落实地方党委安全生产责任

二、严格落实地方政府安全生产责任

三、严格落实部门安全监管责任

四、严肃追究领导责任和监管责任

五、企业主要负责人必须严格履行第一责任人责任。

六、深入扎实开展全国安全生产大检查。

七、牢牢守住项目审批安全红线

八、严厉查处违法分包转包和挂靠资质行为

九、切实加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理

十、重拳出击开展“打非治违”

十一、坚决整治执法检查宽松软问题

十二、着力加强安全监管执法队伍建设。

十三、重奖激励安全生产隐患举报。

十四、严肃查处瞒报谎报迟报漏报事故行为。

十五、统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工。

7、安全生产法规定的从业人员的权利和义务有哪些？

1）从业人员的权利：

①获得安全保障、工伤保险和民事赔偿的义务

②得知危险危险因素、防范措施和事故应急措施的权利

③对本单位安全生产的批评、检举和控告的权利

④拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利

⑤紧急情况下的停止作业和紧急撤离的权利

2）从业人员的义务：

①遵章守规、服从管理的义务

②正确佩戴和使用劳动保护用品的义务

③接受安全培训，掌握安全生产技能的义务

④发现事故隐患或者其他不安全因素及时报告的义务
8、企业安全生产禁令

●生产厂区十四个不准

一、加强明火管理，厂区内不准吸烟。二、生产区内，不准未成年人进入。
三、上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。四、在班前、班上不准喝酒。
五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。

六、不按规定穿戴劳动保护用品，不准进入生产岗位。七、安全装置不齐全的设备不准使用。
八、不是自己分管的设备、工具不准动用。九、检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。
十、停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用。
十一、未办高处作业证，不系安全带，脚手架、跳板不牢，不准登高作业。
十二、不准违规使用压力容器等特种设备。十三、未安装触电保安器的移动式电动工具，不准使用。
十四、未取得安全作业证的职工，不准独立作业；特殊工种职工，未经取证，不准作业。
●操作工的六严格
一、严格执行交接班制。二、严格进行巡回检查。
三、严格控制工艺指标。四、严格执行操作法（票）。
五、严格遵守劳动纪律。六、严格执行安全规定。
●动火作业六大禁令
一、动火证未经批准，禁止动火。二、不与生产系统可靠隔绝，禁止动火。
三、不清洗，置换不合格，禁止动火。四、不消除周围易燃物，禁止动火。
五、不按时作动火分析，禁止动火。六、没有消防措施，禁止动火。
●进入容器、设备的八个必须
一、必须申请、办证，并取得批准。二、必须进行安全隔绝。
三、必须切断动力电，并使用安全灯具。四、必须进行置换、通风。
五、必须按时间要求进行安全分析。六、必须佩戴规定的防护用具。
七、必须有人在器外监护，并坚守岗位。八、必须有抢救后备措施。
●机动车辆七大禁令
一、严禁无证、无令开车。二、严禁酒后开车。
三、严禁超速行车和空挡溜车。四、严禁带病行车。
五、严禁人货混载行车。六、严禁超标装载行车。七、严禁无阻火器车辆进入禁火区。
9、公司生产区域存在的危险危害因素

①火灾、和化学爆炸、物理爆炸（包括：粉尘爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸）
②粉尘危害③机械伤害④触电 ⑤车辆伤害⑥中毒及窒息 ⑦噪声危害 

⑧高温灼烫⑨高处坠落⑩物体打击 eq \o\ac(○,11)振动危害 eq \o\ac(○,12)起重伤害 eq \o\ac(○,13)淹溺 eq \o\ac(○,14)坍塌 eq \o\ac(○,15)腐蚀 eq \o\ac(○,16)其他伤害

10、安全生产的含义

安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行的，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除和控制危险、有害因素，保障人身安全与健康、设备设施免受损坏、环境免遭破坏的总称。 

11、安全生产的“十防”

防火、防爆、防人身伤亡、防交通事故、防触电、防冻伤、防磨损、防滑、防高空坠落、防机械设备事故。

12、安全工作的四个服从

1 安全与生产发生矛盾时要服从安全。

2 安全与设备状态发生矛盾时要服从安全。 

3 安全与施工进度发生矛盾时要服从安全。

④  安全与其他任务发生矛盾时，要服从安全。

13、安全色的含义

1 红色：表示禁止、停止和防火。

2 黄色：表示警告、注意。
3 蓝色：表示指令，必须遵守的规定。
4 绿色：表示提示安全状态通行。

14、《中华人民共和国安全生产法》何时正式施行？

《中华人民共和国安全生产法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，并于2002年11月1日起施行。

15、新员工入司必须接受哪三级安全教育？

公司级安全教育；车间级安全教育；班组级安全教育。三级安全教育不合格者不准上岗作业。

16、处理生产安全事故“四不放过”原则是什么？

事故原因和性质没有查清不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；干部和员工没有受到教育不放过；防范措施不落实不放过。

17、什么是安全生产责任制？

安全生产责任制是按照“安全第一，预防为主，综合治理” 的安全生产方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。
18、化工工人的安全职责

应自觉遵守安全生产的规章制度，不违章作业，并且随时制止他人违章作业，积极参加安全生产活动，主动提出改进安全工作的意见，爱护和正确使用机器设备、工具和防护用品。
19、怎样搞好化工安全生产工作？

① 牢固树立“安全第一”的思想；② 学习安全知识，提高技术水平；③ 增强法制观念，自觉遵章守纪；④ 积极改善劳动条件。

20、为什么化工企业禁止穿化纤服上岗？

①化纤织物在摩擦时易产生静电火花，给禁火区安全生产带来严重威胁；

②发生火灾、爆炸事故时，化纤织物在高温状态下呈糊状，并粘附皮肤，加重烧伤伤势，不利于伤员抢救。

21、新员工不利于安全生产的几种心理特点？

① 自认为有经验而盲目自信地进行作业，没有注意到操作上的错误或疏于检查；

② 虽然感到操作有一定的危险，但认为问题不大，图省事，抱着侥幸思想继续进行作业；

③ 虽然实际有危险，但因为没有经验或平时已干过多次，未出现过事故而没有感到危险的存在；

④ 受情绪影响或工作匆忙，没有意识到危险的存在；

⑤ 因为作业太简单，认为不会出什么问题，凭着过去的经验敷衍了事地进行工作。

22、企业的安全教育制度包括哪几方面？

包括对新员工和换岗工人的三级教育，对特种作业人员的上岗持证培训，企业全员的日常安全教育等。

23、什么是特种作业？哪些工种作业需要特种作业证？

对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的因素的作业叫做特种作业。

电工、司炉、压力容器操作、压力管道操作、起重机械作业、爆破作业、金属焊接作业、金属切割作业、瓦斯检验作业、机动车辆驾驶、机动船舶驾驶、建筑登高架设作业需要特种作业证。

24、公司安全管理工作中必须执行的几个原则是什么？

（1）公司、部门、工段、班组各负责人为本公司、本部门、本工段、本班组安全工作第一责任人的原则；

（2）安全生产，人人有责，人人负责的原则；（3）谁主管谁负责，管理生产必须管安全的原则；（4）在安排生产检修任务时，必须同时安排安全措施的原则；（5）两人以上人员作业时，必须明确指定一人为安全作业负责人的原则。

25、事故发生的主要原因是什么？

事故发生的主要原因是由于人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷，还有环境的影响。具体指包括设计上的不足；设备上的缺陷；操作上的失误；工作现场周围环境不良；管理上的漏洞；不遵守劳动纪律，违章操作；对工作不负责任，缺乏主人翁责任感。

26、事故现场急救的步骤是什么？

止血、包扎、固定、救运。

27、劳动防护用品的含义

是指由生产经营单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害的个人防护用品。包括安全帽、防护鞋、防护服等。

28、安全三宝是指什么？

安全带、安全帽、防护鞋。

29、使用安全帽、必须注意什么事项？

①帽内缓冲衬垫的带子要结牢，人的头顶与帽内顶部的间隔不能小于32毫米。 

②不能把安全帽当坐垫用，以防变形，降低防护作用。 ③发现帽子有龟裂、下凹和磨损等情况要立即更换。

30、安全带使用注意事项
在使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤，金属配件的各种环不得是焊接件，边缘光滑，产品上应有“安全标志”。
使用围杆安全带时，围杆绳上有保护套，不允许在地面上随意拖着绳走，以免损伤绳套，影响主绳。
悬挂安全带不得低挂高用，因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大，对人体伤害也大。

31、过滤式防毒面具的适用范围是什么？

适用于空气中氧含量大于18%，有毒气体浓度小于2%的环境，温度在0℃以上，使用前应辩明毒气介质，选用过滤器，如防一氧化碳白色罐，防氨、硫化氢灰色罐。
32、企业员工违反防护用品使用规定的表现范围有哪些？

① 披发或不将发辫置于安全帽内而进入生产区域内的；

② 进入生产、施工现场不戴安全帽或者戴安全帽不系帽带的；

③ 穿高跟鞋或凉鞋进入工作场地，高处作业穿硬底鞋的，电气作业不穿绝缘鞋的；

④ 带电作业或检修作业中使用双重绝缘工具在潮湿地区或容器内、构件内工作而不戴绝缘手套的；

⑤ 在高处作业或坡大于45°的斜面、支撑面上工作而不使用安全带或吊笼的；

⑥ 气割、敲打作业及加工过程有颗粒物体飞溅，不戴防护眼镜的；

⑦ 在易燃易爆、明火、高温作业场所穿化纤料服装操作的；

⑧ 其他违反防护用品使用规定有直接造成伤害或燃烧事故可能的。

33、漏电保护器有何作用？
漏电保护器又称漏电开关，是一种新型的电气安全装置，其主要作用是：（1）防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故；（2）防止用电过程中的单相触电事故；（3）及时切断电气设备运行中的单相接地触电故障，防止因漏电而引起的火灾事故。

34、什么叫危险化学品 ？

危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 

35、公司生产、使用的危险化学品的种类有哪些？

①煤气；②煤焦油；③粗苯；④洗油；⑤硫酸。
36、危险化学品对人体的危害有哪些类型？

有毒物质对人体的危害主要为引起中毒，根据毒作用可分为以下类型：①引起刺激；②过敏；③缺氧；④昏迷和麻醉；⑤全身中毒；⑥致癌；⑦致畸；⑧致突变；⑨尘肺。

37、危险化学品生产使用企业对作业人员的培训教育分哪几种形式？
1 一般教育：包括化学品安全技术说明书，化学品安全标签的内容及其意义；化学品对人体的危害；危险化学品安全使用、处理程序和处理注意事项；紧急状态下的应急处理程序和措施。      

2 岗位教育：包括本岗位有哪些危险化学品以及使用、保存地点；危险化学品危害的控制措施和效果；处理危害废物的现行方法；危险化学品外溢、泄漏、起火或爆炸时具体的应变措施；个体防护用品的正确选用，维护和保养；紧急状态下的应急演练。     

3 特殊教育

38、危险化学品生产的特点

①易燃、易爆和有毒、有腐蚀性的物质多；

②高温、高压设备多；

③工艺复杂、操作要求严格；

④“三废多”，污染严重。

39、我公司的安全作业票证有哪几种 ？

①受限空间安全作业证；②设备检修安全许可证；③动火许可证；④破土安全作业证；⑤抽堵盲板许可证；⑥吊装许可证；⑦临时用电许可证；⑧高处作业安全作业证；⑨断路安全作业证。

40、生产区内施工动土，为什么要办动土安全作业证？动土安全作业证的使用范围是什么？

为了防止损坏地下电缆和管道，各车间在所属管理范围内，进行深度大于30厘米的动土作业时，均应办理此证。

41、施工现场六大纪律

①进入现场要戴安全帽；②高处作业要系好安全带； ③高处作业不许往下乱抛工具物件；④非机电工不得动用机械、电气设备；⑤起吊物下面不准有人工作或行走；⑥各种机械设备必须有防护装置和接地装置。

42、生产区作业十个必须
① 临时接用电器设施时，必须办理《临时用电许可证》，每天下班前必须对电气设施停电；

② 临时电器线路需跨路时，架空高度应在4米以上，过路敷设时必须穿套管保护并固定；

③ 气焊时，乙炔瓶必须安装回火器，且两瓶应分开5米以上，距动火点10米以上；

④ 明火施工作业时，必须清理周围可燃易燃物品，并配有灭火器材，专人监护，易燃易爆区应办理《动火作业许可证》；

⑤ 进入容器、设备内施工作业时，必须办理《进入容器、设备作业许可证》；

⑥ 机动车辆进入易燃易爆区域或货场时，必须戴好阻火器，并按指定路线，限速行驶；

⑦ 外来施工人员进入生产区施工作业，必须办理《临时作业许可证》，并接受安全教育后，方可进入；

⑧ 使用汽油等易燃挥发溶剂时，必须远离火源，用后妥善保管在专门库房内；

⑨ 装、卸货物作业时，使用或装卸部门必须落实安全负责人和安全措施，并有专人现场监护；

⑩ 进行吊装作业时，现场必须落实专门的安全管理人员并办理《吊装作业许可证》。
43、高空作业的含义及其分级

凡在2米以上（包括2米）有可能坠落的高处进行的作业叫高空作业。 

高空作业分级标准：2～5米为一级，5～15米为二级，15～30米为三级，30米以上为特级。
44、登高作业应遵循的九个原则？

⑴ 年老体弱人员、四肢乏力、视力衰退、患有头晕、癜痫等不易登高的病症者，不宜从事高处作业；

⑵ 遇六级以上强风、大雾、雷暴等恶劣气候，露天场所不能登高，夜间登高要有足够的照明；

⑶ 作业前应检查登高用具是否安全可靠、不得借用构筑物、支架、管道、绳索等非登高设施，作为登高工具；

⑷ 高处作业和高压线保持一定距离或设置防护措施，检修用金属材料至少距离裸导线2米以上；

⑸ 在高处作业，应顾前思后，细心从事，穿戴轻便，举止稳重；

⑹ 在高处不可扔物，工具要放在随身工具袋里，防止滑落；

⑺ 在石棉瓦上作业时，应用固定的跳板或铺瓦梯，在屋面、斜坡、坝顶、吊桥、框架边沿及设备顶上等立足不稳之处作业，均应设脚手架、栏杆或安全网；

⑻ 高处预留孔，起吊孔的盖板或栏杆不得任意移去；

⑼ 高处作业，应列入危险作业，也应办理作业证的审批手续。
45、动火作业的含义

在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。
46、什么是“三不动火”？

没有批准合格的动火证不动火；防火措施不落实不动火；监火人不在现场不动火。
47、在易燃易爆场所哪些工作属于动火作业

① 一切产生火花的工作；② 安设刀形开关；③ 安设非防爆型灯具；④ 钢铁工具敲打工作；⑤ 凿水泥地打墙眼；⑥ 使用电烙铁等。
48、动火作业中监火人的职责？

监火人负责动火现场的监护与检查，随时扑灭动火飞溅的火花；发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系有关人员采取措施。监火人必须坚守岗位，不准脱岗。在动火期间，不准兼作其他工作，在动火作业完成后，要会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

49、动火作业证的有效期

特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为24小时,二级动火作业的《动火安全作业证》的有效期为120小时。

50、为什么在粗苯生产装置区、罐区内禁止打手机？

粗苯极易挥发形成油气，而手机本身并不具备防爆功能，其在工作状态下产生的静电流能够点燃油气，引发爆炸。而在接装粗苯时或空气温度大，气压低的阴天或雾天气，由于空气流通性能差，使其密度相应增加，接打手机瞬间产生的电子摩擦引发爆炸的可能性会大大增加。
51、为什么在生产生产区内不准吸烟？

因为化工生产有易燃易爆的特性，很多设备管道都有易燃易爆物质，随时都有可能泄漏可燃气体、液体，随便吸烟有可能产生着火源，引起火灾或爆炸事故，给国家造成经济损失，甚至造成厂毁人亡的重大事故，所以在化工生产区内不准吸烟。
52、受限空间作业的含义

进入化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。
53、生产设备“跑、冒、滴、漏”的十大危害

⑴ 毒害空气；⑵ 损害人体；⑶ 污染水源；⑷ 腐蚀设备；⑸ 引起爆炸；⑹ 造成火灾；⑺ 增加消耗；⑻危害农业；⑼影响厂容；⑽ 毁坏建筑。
54、设备检修作业的六个落实
(1)检修设备前必须落实是否办理了《设备检修许可证》，各级人员签字并落实责任；
(2)检修作业前必须落实安全措施和安全负责人；

(3)必须落实检修人员是否正确穿戴劳动防护用品；

(4)必须落实检修设备或进入容器是否已停电，并在电源开关处挂“禁止合闸”牌；

（5）防爆区内检修设备时，必须落实所用工具是否达到防爆要求；

（6）检修机泵时，必须落实出入口阀门是否关闭、挂牌，并确认是否内漏。

55、用电安全“十不准”① 任何人不准玩弄电气设备和开关；② 不准乱拉乱接电气设备；③ 非电工不准拆装、修理电气设备和用具；④ 不准使用绝缘损坏的电气设备；⑤ 不准私用电热设备和灯泡取暖；⑥ 不准擅自用水冲洗电气设备；⑦ 熔丝熔断，不准调换容量不符的熔丝；⑧ 不准擅自移动电气安全标志、围栏等安全设施；⑨ 不准使用检修中机器的电气设备；⑩ 不办手续，不准打桩、动土以防损坏地下电缆。
56、停电检修应特别注意

停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作”标志牌。 

57、安全电流是多少，安全电压分为哪几个等级？

安全电流是0.05安培，安全电压分为36V、24V、12V、6V四个等级。
58、在什么情况下，应将电缆加上穿管保护？
①电缆引入引出建筑物，隧道处，楼板及主要墙壁；②引出地面两米高，地下 250mm 深；③电缆与地下管道交叉或接近时距离不附合规定的；④电缆与道路，电车轨道和铁路交叉时；⑤厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。
59、如何预防触电？

① 保证电气设备的安装质量，装设保护接地装置，在电气设备的带电部位安装防护罩或将其装在不易触及的地点或者采用联锁装置；② 加强用电管理，建立健全安全工作规程和制度，并严格执行；③ 使用、维护、检修电气设备，严格遵守有关安全规程和操作规程；④ 尽量不带电作业，特别在危险场所，严禁带电作业，必须带电工作时，应使用各种安全防护工具，如使用绝缘棒，绝缘钳和必要的仪表、戴绝缘手套，穿绝缘靴等，并有专人监护。⑤ 对各种电气设备按规定进行定期检查，如发现绝缘损坏，漏电和其他故障，应及时处理，对不能修复的设备，不可使其带病运行，应予以更换；⑥ 根据生产现场情况，在不宜使用380/220伏电压的场所要使用12―36伏的安全电压；⑦ 禁止非电工人员乱拆乱装电气设备，更不得乱接导线；⑧ 加强技术培训，普及安全用电知识，开展以预防为主的反事故演习。

60、如何使触电人迅速脱离电源？

①立即断开触电者所触及的导体或设备的电源；②设法使触电者脱离带电部分。

61、救护触电者脱离电源时的注意事项有哪些？

① 救护人不得直接用手、金属物体或其他潮湿物品作为救护工具，而应使用适当的绝缘工具，为了使自己与地绝缘，在现场条件允许时可以穿上绝缘靴或者站在干燥的木板上或不导电的台垫上；② 在实施救护时，救护人员最好一只手施救，以防自己触电；③ 如果是高空触电，应采取防摔措施，防止触电者脱离电源后摔伤，平地触电也应注意触电者倒下的方向，特别要注意保护触电者头部不受伤害；④ 如果触电事故发生在夜间，应迅速解决临时照明问题，以便于抢救，并避免事故扩大；⑤ 各种触电救护措施应因地制宜，灵活运用，以快为原则。
62、对触电者应使用哪些方法急救？

触电后的急救方法，随触电者所处的状态而定，通常救护者必须立即进行以下各项工作：① 使触电者仰面躺在木板或地上；② 检查触电者有无呼吸，根据其胸部有无呼吸运动或其他方法来判断；③ 检查触电者手腕大动脉或颈部大动脉是否跳动；④ 检查瞳孔状态（缩小或扩大），如扩大，表明大脑供血严重不足，在所有各种触电情况下，无论触电者的状态如何，都必须立即请医生前来救治，在医生到来之前，应迅速实施以下相应的急救：

a、如触电者尚有知觉，但在此前处于昏迷状态或者长时间触电，应使其舒适地躺在木板上，并盖上衣服在医生到来之前，应保持安静，不断地观察其呼吸状况和测试脉搏；b、如触电者已失去知觉，但仍有平稳的呼吸和脉搏，也应使其舒适地躺在木板上，并解开他的腰带和衣服，保持空气流通和安静，有可能的要让他闻氨水和往其脸上洒些水；c、如触电者呼吸困难（呼吸微弱、发生痉挛、发出唏嘘声）则进行人工呼吸和按摩心脏；d、如触电者已无生命的特征（呼吸和心脏跳动均匀停止，没有脉搏）也不得认为他已死亡，因为触电者往往有假死现象，在这种情况下，应立即进行人工呼吸和心脏按摩。

急救一般在现场就地进行，只有当现场继续威胁着触电者，或者在现场施行急救存在很大困难（黑暗、拥挤、下雨、下雪等），才考虑把触电者抬到其他安全地点。

63、在对触电者进行急救的同时，如何判断是否正确地进行人工呼吸和胸外心脏按摩？

如正确地进行人工呼吸和胸外心脏按摩，则触电者的脸色就会变好，其脸部由抢救前的土灰色（带青色）变为玫瑰色（脸色红润）。

64、发现断落的电力线怎么办？ 

电力线断线落地以后，断线的电源一端是带电的。如果遇到断落的电力线，千万不要靠近，更不能接触导线及导线相接触的物品，而应设法保护现场，同时立即通知电业局抢修部门，以便紧急抢修。特别是暴雨天气或阴湿天气，尤其应注意保持足够距离，不得接近。
65、什么是静电？为了防止静电危害应采取哪些措施？

静电是指附着在生物体上很难移动的公司电荷。静电的产生十分复杂，主要有：接触起电、附着起电、感应起电、极化起电等。

为了防止静电危害应采取以下措施：① 合理地选用制造生产设备的材料，减少摩擦和分离，以有效地控制静电的产生；② 采用接地和屏蔽法，防止导体和非导体积累静电；③ 使用静电消除器及时消除非导体上的静电；④ 在流体中加入适量的防静电添加剂；⑤ 铺设导电地面，穿防静电鞋和防静电工作服，以防止人体带电；⑥ 控制环境中易燃易爆混合物的数量和浓度，以防止因静电而引起的火灾和爆炸。

66、气瓶在使用过程中的安全注意事项

① 禁止敲击碰撞；② 禁止把气瓶放在烈日下曝晒，靠近炉火或其他高温热源；③ 瓶阀冻结时，禁止用火烘烤；④ 不准用高压蒸汽直接喷吹气瓶；⑤ 瓶内气体不能用尽，必须留有余气；⑥ 开阀时慢慢开放，防止升压过速产生高温；⑦ 气阀和其他附件禁止沾染油脂，手或手套上及工具上沾染油脂时不要操作气瓶。

67、气体钢瓶内的气体能不能全部用尽？为什么？

不能。因为，如果气瓶不留余气，则空气或其他气体就会侵入瓶内，使原有气体不纯，下次再充气就会发生事故；如果气瓶不留余气，就有可能使与瓶内气体相抵触的气体侵入，造成爆炸。因此，气体钢瓶内的气体不得全部用尽，剩余残压一般应为0.2Mpa，至少不得低于0.05Mpa。

68、在什么情况下气瓶严禁充装气体？

⑴ 漆色、字样和所装气体不符合规定的，或漆色、字样脱落不易识别气体种类的；⑵ 安全附件不全，损坏或不符合规定的；⑶ 未判明装过何种气体或瓶内没有余压的；⑷ 钢印标记不全或能识别的；⑸ 超过检验期限的；⑹ 钢体外观检查有缺陷，不能保证安全使用的；⑺ 氧气瓶或强氧化剂气瓶的瓶体或瓶阀沾有油脂的；⑻ 易燃气体气瓶的首次充装，事先未经置换和抽空的。

69、氧气瓶防火“八大忌”是什么？

忌倒立、忌沾油脂、忌火烤、忌暴晒、忌将气用尽、忌剧烈撞击、忌混合运输、忌超检验周期使用。

70、吊装作业按吊装重物的质量可分三级：吊装重物的质量大于80吨时，为一级吊装作业；吊装重物的质量大于等于40吨至小于等于80吨时，为二级吊装作业；吊装重物的质量小于40吨时，为三级吊装作业。

71、公司内运装易燃、易爆、易腐蚀等危险品货物应遵守哪些规定?

《工业企业厂内运输安全规程》第3.3.10款要求:装载易燃、易爆、易腐蚀等危险货物时,应遵守下列规定：

⑴必须经厂交通安全管理部门和保卫部门批准,按指定的路线和时间行驶。

⑵必须由具有5万公里和3年以上驾驶经历的驾驶员驾驶,并选派熟悉危险品性质和有安全防护知识的人担任押运员。

⑶必须用货运汽车运输,禁止用汽车挂车及其他机动车运输。

⑷车上应根据危险货物的性质配带相应的防护、消防器材,车厢两端上方须插有危险标志。

⑸应在货车排气管消音器外装设火星罩,易燃易爆货物专用车的排气管应装在车厢前一侧,向前排气。

⑹车厢周围严禁烟火。

⑺装载液态或气态易燃易爆物品的罐车,必须挂接地静电导链；装载液化气体的车辆,应有防晒措施。

⑻不得与其他货物混装;易燃易爆物品的装载量不得超过货车载重量的2/3 ,堆放高度不得高于车厢栏板。

⑼两台以上车辆跟踪运输时,两车最小间距为50m,行驶中不得紧急制动,严禁超车。

⑽中途停车应选择安全地点,停车或未卸完货物前,驾驶员和押运员不得离车。

72、中毒的预防原则是什么？

① 用无毒或少毒的物质来代替毒物。 ② 利用通风设施防止吸入毒气。 ③ 注意遵守个人卫生和个人防护规程。  ④ 定期体检。

73、毒物侵入人体的途径有哪些？

    ① 大部分毒物是在生产和试验过程中经呼吸道吸入； ② 另有一些毒物是经消化道侵入；③ 还有一些是通过皮肤、眼、咽喉粘膜吸收而引起中毒。

74、灼伤应如何处理？

    化学灼伤时应迅速解脱衣服，首先必须清除皮肤化学上的化学药品，用大量水冲洗，再以适合于清除这种化学药品的特种溶液、溶剂或药剂仔细处理伤处。

75、眼睛灼伤怎样处理？

    眼睛若被溶于水的化学药品灼伤时，应立即用水流洗涤，洗涤时要避免水流直射眼球，也不要揉搓眼睛。在用大量细水流洗涤眼睛后，如果是碱性灼伤的话，再用2%硼酸溶液淋洗，而在酸性灼伤时，则用2%碳酸氢钠溶液洗涤。
76、危险化学品安全标签定义

　　危险化学品安全标签是指危险化学品在市场上流通时由生产销售单位提供的附在化学品包装上的标签，是向作业人员传递安全信息的一种载体，它用简单、易于理解的文字和图形表述有关化学品的危险特性及其安全处置的注意事项，警示作业人员进行安全操作和处置。 《化学品安全标签编写规定》(GB 15258--1999)规定化学品安全标签应包括物质名称、编号、危险性标志、警示词、危险性概述、安全措施、灭火方法、生产厂家、地址、电话、应急咨询电话、提示参阅安全技术说明书等内容。
77、中毒的含义

由于某种物质侵入人体而引起的局部刺激或整个机体功能障碍的任何疾病都称为中毒。

78、慢性中毒的含义

指有毒物慢慢进入人体而使人引发的症状是慢性中毒。

79、新的《工伤保险条例》是什么时候公布并实行的？

国务院于2010年12月20日对《工伤保险条例》进行了修订，自2011年1月1日起施行。
80、有哪些情形不得认定为工伤或视同工伤？

   (一)故意犯罪的；(二)醉酒或者吸毒的；(三)自残或者自杀的。

81、驾驶机动车辆上下班过程中发生交通事故算不算工伤？在什么情况下不能认定工伤？

受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的：但是（1）本人主要责任的交通事故不能认定为工伤；（2）如果驾驶机动车辆人员驾驶证、行驶证不齐全或者两证不在有效期内不能认定为工伤；（3）酒后驾驶的，发生交通事故后没有报警（122），并且双方进行私了也不能认定为工伤。

82、工人操作机械时穿着的“三紧”指什么？

工人操作机械时穿着的“三紧”工作服是指袖口紧、领口紧、下摆紧。

83、生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的“三同时”是指什么？ 

生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
84、“五想五不干”的安全行为准则：

一想安全风险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，未配备不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干。

85、进入生产区须知

一、严禁携带烟火和其他易燃易爆易腐蚀物品进入生产区。

二、外来人员未经允许不得进入生产区。 

三、不准带小孩和未经安全教育的外来人员入厂。 

四、进入生产厂区的所有人员必须佩带安全帽，生产人员要按照规定着装，并配戴齐全符合要求的劳保用品。禁止穿带铁钉的鞋入厂，不准穿凉鞋、高跟鞋、拖鞋和化纤服装进入生产岗位。 

五、外来车辆未经公司领导批准不得进入生产区，经批准进入生产区的车辆和公司现场作业车辆必须按指定路线行驶，严禁超速行驶，酒后驾车、无证开车、人货混载和带病行驶。进入化产车间区域的车辆必须在排气管加戴阻火器。

六、在生产区内进行危险性作业活动，必须到安监部办理作业许可证。

七、在班前班中不准喝酒。在生产岗位不准光足、赤背、睡岗、串岗、离岗和干与生产无关的事情。

八、进入车间区域后不得随意开启和动用各种机械和设备，禁止进入有毒有害区域休息。

九、严禁乱动仪器、仪表、阀门和电器设备，非本岗位工作人员不得擅自进行操作。

十、生产区域内所有安全附件、防护装置不齐全的设备不准使用，正在运转的设备严禁擦洗。带油、带气、带压的设备不准拆卸。

86、机械伤害预防铁律“十二条”
“四必有”：有轴必有套、有轮必有罩、有台必有栏、有洞必有盖

“四不修”：带电不修、带压不修、高温过冷不修、无专用工具不修

“四停用”无联锁防护停用、无接地漏电保护停用、无岗前培训停用、无安全操作规程停用

二、消防灭火常识

1、《中华人民共和国消防法》于什么时间通过并实施的？其制定宗旨是什么？

《中华人民共和国消防法》于1998年4月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，并于1998年9月1日起施行。其制定宗旨是为了预防火灾和减少火灾的危害，保护公民人身公共财产和公民财产的安全，维护公共安全，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
2、什么是义务消防队？

义务消防队是预防和扑救火灾的群众性、自防自救的消防组织。
3、义务消防队员灭火技能训练的目的是什么？

不断增强义务消防队员的消防意识，熟悉本单位各种消防器材、设施的性能及操作方法，能够在火灾初期阶段召之即来，来之能战，正确运用消防器材和设施，有效地控制并扑灭初期火灾，最大限度地减少损失。

4、消防工作方针是什么？怎么理解？

预防为主，防消结合

预防为主就是在消防工作的指导思想上，要把火灾预防摆在首位。防消结合是指同火灾作斗争的两个不可分割的基本手段——预防和扑救。

5、消防工作的“三懂” 、“四会”是指什么？

三懂：懂得本岗位的火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法。

四会：会宣传消防知识和报火警、会使用灭火工具，会发现消除一般的火灾隐患、会扑救初期火灾。

6、什么是火灾？

指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。

7、火灾发展要经历哪五个阶段？

火灾的发展一般都要经历一个火势由小到大、由弱到强、逐步发展的过程。这个过程通常可以分为初起、发展、最盛、减弱、熄灭五个阶段。

8、火灾致人死亡的主要原因有：有毒气体中毒、窒息、缺氧；烧伤致死；吸入热气。

9、常见火灾爆炸的直接原因有哪些？

①吸烟引起的火灾、爆炸；②使用、运输、储存易燃易爆气体、粉尘时引起的火灾；③使用明火引起事故；④电气设备使用、安装、管理不当引起的火灾；⑤物质自然引起的事故；⑥雷击引起的事故；⑦压力容器、锅炉等设备及其附件带故障运行或管理不善引起的事故；⑧静电引起的事故。

10、灭火的基本原理

冷却、窒息、隔离和化学抑制。

11、灭火的基本措施

（1）控制可燃物；（2）隔绝助燃物；（3）消除点火源；（4）阻止火势蔓延。

12、灭火时应贯彻哪些基本原则？

①先控制后消灭；②救人重于救火；③先重点后一般。

13、扑救火灾的一般原则？

①报警早，损失少；②边报警，边扑救；③先控制，后消灭；④先救人，后救物；⑤防中毒，防窒息；⑥听指挥，莫惊慌。

14、穿过浓烟逃生时，为什么要尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻？

火场中大多数死亡的人都是因烟气中毒而死。因此在遇到烟时，一定要用湿毛巾捂住口鼻，并使毛巾过滤烟的面积尽量大。同时由于烟热气体是向上弥漫的，所以要尽量使身体贴近地面。

15、发生火灾后怎样报警？ 

① 火警电话打通后，应讲清着火单位及所在单位的详细地址。 ② 要讲清什么物质着火、火势如何。 ③ 要讲清着火建筑结构及起火部位。 ④ 报警人要讲清自己的姓名、工作单位和电话号码。 ⑤报警后要派专人在街道口等候消防车到来，指引消防车去火场的道路，以便迅速、准确地到达起火地点。

16、公司内发生火灾如何报警？

可拔打排查整治风险隐患排查整治风险隐患x或者内部电话xx，如果火势很大，公司内部无法控制可直接拨打119。
17、扑救气体火灾应采取的措施

扑救气体火灾最主要的是首先堵塞气体来源，当易燃气体从设备管线或贮罐中逸出着火时，必须首先设法制止气体来源（关闭阀门），并用密集水汽或二氧化碳，氮气喷射，切断火焰喷出的气体，火焰即可扑灭。在灭火的同时、用水冷却附近的生产装置和建筑物，修补漏气工作应迅速进行，否则可能二次复燃，如果气压不大，也可使用雾状水，水蒸气和干粉灭火器，石棉被、湿布等灭火。

18、发生电气火灾时该怎么办？

应立即切断电源，用黄沙、二氧化碳气体灭火器、四氯化碳干粉灭火器等灭火器材灭火，切不可用水或泡沫灭火器灭火。
19、带电灭火时应注意的事项

①防止扑救人员身体触及身体；②必须使用不导电的灭火剂；③高压电气设备带电灭火时，要注意灭火机的机体，喷嘴及人体与带电体保持相当的距离；④扑救人员应穿绝缘靴，戴绝缘手套。

20、火烧伤急救措施有哪些？

（1）火场烧伤处理当务之急是尽快消除皮肤受热；（2）用干净的清水或自来水充分冷却烧伤部位； （3）用消毒纱布或干净布等包裹伤面； （4）伤员发生休克时，可用针刺或使用止痛药止痛；对呼吸道烧伤者，注意疏通呼吸道，防止异物堵塞； （5）伤员口渴时可饮少量淡盐水；紧急处理后可使用抗生药物，预防感染。

21、水的灭火作用和它的适应性

① 水有强大的冷却作用，它使燃烧物温度降低，因为水的热量大，蒸发吸热量多；② 水在燃烧物上形成汽带，阻止氧气接近燃烧物；③ 水雾能降解某些可燃气体及蒸汽、也能湿润和减轻燃烧烟尘，有助于灭火，雾状水可以扑救原油、重油火灾。

但对以下物质禁用水灭火：a、遇水燃烧爆炸的物质；b、电器设备开关；c、不能用水扑救的轻质油品。

22、砂子、泥土的灭火作用

砂子、泥土撇于燃烧物上就隔离空气使火熄灭，对地上的燃烧物质可以撒砂子、泥土灭火，对较高空间燃烧仪器、贵重物品的火灾禁用，禁止用于扑救镁合金火灾。
23、燃烧的三要素和四个辅助条件

燃烧的三要素是可燃物、助燃物、着火源。

燃烧的四个辅助条件是：①着火源必须有一定的温度和足够的热量；②可燃物质与氧必须有一定的浓度比例；③氧气供给充足；④燃烧的三个基本条件同时具备并相互作用。

24、燃烧的含义

物质发生强烈的氧化反应，同时发出光和热的现象称为燃烧，它具有发光、放热、生成新物质三个特征。

25、自燃、自燃点的含义

自燃：是物质自发的着火燃烧，通常是由缓慢的氧化作用引起的。

自燃点：指物质在没有外部火花或火焰的条件下，能自动引燃和继续燃烧的最低温度。

26、爆炸的含义

物质从一种状态迅速转变为另一种状态并在瞬间放出大量能量的现象，包括物理爆炸和化学爆炸两种方式。

27、爆炸极限的含义，分别举出汽油、柴油、氢气、硫化氢的爆炸极限。

当可燃气体、可燃液体的蒸汽与空气混合并达到一定浓度时，遇到火源就会发生爆炸。这个遇到火源就发生爆炸的浓度范围，叫做爆炸极限。用在空气中所占的体百分数表示%：汽油：1—6%，柴油：1.4—6%，氢气：4.0—74.2%，硫化氢：4.3—45.5%。

28、防爆的基本措施有哪些？

（1）充入惰性介质，排除容器或设备管道中的可燃物，防止形成爆炸性混合物；2）防止可燃物的泄漏，特别是大量泄漏；

（3）严格控制系统含氧量；（4）采取监测措施，安装报警装置；（5）消除火源。

29、灭火的基本方法  

冷却法：用水等灭火剂喷射到燃烧着的物质上，降低它的温度，当温度下降到该物质的燃点以下时，火就熄灭。

窒息法：用不燃或难燃的物质，覆盖包围燃烧物，阻碍空气或其他氧化剂与燃烧物质接触，使燃烧因缺少助燃物质而停止。

抑制法：将抑制剂掺入燃烧区域，以抑制燃烧连续反应进行，使燃烧中断而灭火。

隔离法：将火源与火源附近的可燃物隔开，中断可燃物质的供给，使火势不能蔓延。

30、何为灭火剂?灭火剂的种类有哪些?

指能够有效地破坏燃烧条件，终止燃烧的物质。

灭火剂分为泡沫灭火剂、干粉灭火剂、气体灭火剂、烟雾灭火剂、轻金属火灾灭火剂和水系灭火剂。
31、灭火器的特点及其种类？ 

    灭火器是扑救初期火灾最常用的灭火器材，具有灭火速度快、轻便灵活、实用性强等特点。

 灭火器材一般分为清水灭火器、酸碱灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、1211灭火器。
32、什么是干粉灭火器？适用于扑灭什么火灾？

干粉灭火器是用二氧化碳气体或氮气作动力喷射干粉的灭火器材。适用于工厂仓库、机关、学校、商店、车船和油库等。主要用来扑救石油及其产品、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备初起火灾。
33、怎样使用手提式干粉灭火器？ 

先把灭火器提到起火现场，将灭火器上下颠倒几次，使干粉松动后，用手拿住喷嘴，另一只手提起提环使干粉喷出，将喷嘴对准火焰根部，左右摆动，迅速推进，不留残火，避免复燃。

34、干粉灭火器如何进行维护和保养？

干粉灭火器必须放置在通风干燥的地方，各连接部件要拧紧，以防干粉受潮结块，要避免曝晒和火烤，使钢瓶中的气体压力增大，每年检查一次桶内干粉是否结块，检查二氧化碳是否充足，用完后应重新装罐和充气。
35、MF4Kg灭火器的有效喷射时间和距离是多少？

时间≥9秒，距离≥4米。

36、MF8Kg灭火器的有效喷射时间和距离是多少？

时间≥12秒，距离≥5米。
37、消防安全带和消防梯的作用分别是什么？

消防安全带是在灭火时用来救人，自救及在楼梯上或高空操作时使用；

消防梯是消防队员登高灭火、救人或翻越障碍物用的工具。
38、化工企业的火灾特点是什么？

①爆炸；②燃烧速度快；③立体式燃烧；④燃烧面积大；⑤易出现多次复燃或多次爆炸；⑥危害性大。

39、危险化学品火灾有什么特点？

① 燃烧速度快、火势猛、容易扩大蔓延；

② 爆炸破坏力强、毒性大；

③ 火场情况复杂，灭火难度大。

40、仓库消防安全必须贯彻什么方针，实行什么原则？

贯彻预防为主，防消结合的方针，实行谁主管谁负责的原则。

三、公司生产和使用的危险化学品性状与预防急救措施

1、煤气

（1） 理化特性

外观与性状：无色有特殊臭味的易燃气体

相对蒸气密度(空气=1)：0.4～0.6   燃烧热(Kj/mol)：1256～2512kJ/m3
爆炸下限[%(V/V)]：5.6           爆炸上限[%(V/V)]：30.4     自燃电：648℃ 

主要用途：燃料气

（2） 危险性概述

危险性类别：第2.3类 有毒气体

健康危害：煤气中含有一氧化碳、芳烃等，前者能与人体中的血红蛋白结合，造成缺氧，使人昏迷不醒。在低浓度下停留，也能产生头晕、心跳加速、恶心以及虚脱等。

燃爆危险：可燃

（3） 消防措施

危险特性：易燃，气体能与空气形成爆炸性混合物。如果易燃气体混合物扩散到火源处，就会立即回燃。遇火源，高热有着火、爆炸危险。遇氧化剂激烈反应。高毒。

（4） 急救措施
吸入：应使吸入气体的患者立即脱离污染区，如果发生昏迷等症状，须速送医院诊治。
（5） 泄漏应急处理
应急处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具与手套。在泄漏处周围设置雾状水幕。
（6） 操作处置与储存

储存注意事项：一般用管道煤气方式储运。钢瓶煤气应储存于阴凉、通风的专用仓间。远离热源、火源，防止阳光直射。与氧化剂、氧气、压缩空气隔离储运。平时用肥皂水检查钢瓶是否漏气，搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止撞击受损。

（7） 接触控制/个体防护
呼吸系统防护：如果呼吸停止，应立即进行人工呼吸，并送医院急救。

（8） 煤气事故的处理规则 

· 发生煤气中毒、着火、爆炸和大量泄漏煤气等事故，应立即报告调度室和煤气防护站。如发生煤气着火事故应立即挂火警电话，发生煤气中毒事故应立即通知附近卫生所。发生事故后应迅速查明事故情况，采取相应措施，防止事故扩大。 

· 抢救事故的所有人员都应服从统一领导和指挥，指挥人应是企业领导人（厂长、车间主任或值班负责人）。 

· 事故现场应划出危险区域，布置岗哨，阻止非抢救人员进入。进人煤气危险区的抢救人员应佩带呼吸器，不应用纱布、口罩或其他不适合防止煤气中毒的器具。 

· 未查明事故原因和采取必要安全措施前，不应向煤气设施恢复送气。 

（9） 煤气中毒者的处理 

· 将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域，抬到空气新鲜的地方，解除一切阻碍呼吸的衣物，并注意保暖。抢救场所应保持清静、通风，并指派专人维持秩序。 

· 中毒轻微者，如出现头痛、恶心、呕吐等症状，可直接送往附近卫生所急救。 

· 中毒较重者，如出现失去知觉、口吐白沫等症状，应通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场急救。 

· 中毒者已停止呼吸，应在现场立即做人工呼吸并使用苏生器，同时通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场抢救。 

· 中毒者未恢复知觉前，不得用急救车送往较远医院急救，就近送往医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。 

· 有条件的企业应设高压氧仓，对煤气中毒者进行抢救和治疗。 

（10） 煤气着火事故的处理 

· 煤气设施着火时，应逐渐降低煤气压力，通人大量蒸汽或氮气，但设施内煤气压力最低不得小于100Pa（10.2mmH2O）。不应突然关闭煤气闸阀或封水封，以防回火爆炸。直径小于或等于100mm的煤气管道起火，可直接关闭煤气阀门灭火。 

· 煤气隔断装置、压力表或蒸汽、氮气接头，应有专人控制操作。 

（11） 煤气爆炸事故的处理 

· 发生煤气爆炸事故后，应立即切断煤气来源，迅速将剩余煤气处理干净。
· 对爆炸地点应加强警戒。 

· 在爆炸地点40m以内不应有火源。

2、煤焦油

A理化特性

外观与性状   黑色粘稠液体，具体特殊臭味。

相对密度（水=1）  1.18-1.23。  溶解性   微溶于水，溶于苯、乙醚、乙醇、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

主要用途   可分馏出各种芳香烃、烷烃、分类等，也可制取油毡、燃料和炭黑。

B健康危害

危险性类别 第3.2类 中闪点易燃液体。

侵入途径  吸入、经皮吸收。

健康危害   作用于皮肤，引起皮炎、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病及肿瘤等。可引起鼻中隔损伤。治癌症。

C急救措施

皮肤接触  脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触  提起眼脸，用流水清洗或生理盐水冲洗15分钟。

吸入  迅速脱离现场只空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入  充分漱口、饮水。就医。

D爆炸特性与消防

燃烧性  易燃       闪点（℃）96-105°

危险特性  易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热易燃。与氧化剂接触发生反应或引起燃烧。有腐蚀性。

灭火剂 、雾状水 、干粉、二氧化碳、砂土。

E泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染人至安全区，并进行隔离，严格限制进入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全的情况下堵漏。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不然材料吸附或吸收。也可以保证安全的情况下焚烧。大量泄漏：构筑围堤。或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵在转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废弃物处理场所处置。

F储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种热源。防止阳光直晒。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏天要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

G防护措施

车间卫生标准

美国

AGGIH  200ppm, 0.2mg/m³（皮）

工业控制  生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护  可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒口罩。必要时配戴自给式呼吸器。

眼睛防护  一般不需要特殊防护，高浓度接触时戴安全防护眼镜。身体防护  穿相应的工作服。

手防护  必要时戴防化学手套。

其它  工作场所禁止吸烟、进食和饮水。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。

H 稳定性和反映活性

稳定性  稳定     局和危害  不具合

避免接触的条件

禁忌物  强氧化剂。

燃烧（分解）产物  一氧化碳、二氧化碳。

3、氨水

A理化性质
用途  用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等

主要组成与性质

外观  无色透明的液体，有强烈的刺激性臭味。

C健康危害  吸入后对鼻、喉、和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺气肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。

D、急救措施

皮肤接触  立即用清水冲洗至少15分钟。若有灼伤感，就医治疗。眼部接触 立即提取眼脸，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。

吸 入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如停止呼吸，立即人工呼吸，就医。

食 入  误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁。就医。

E、泄漏应急处理

  疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。用沙土、干燥石灰土或苏打灰混合，然后收集运至飞舞处理场所处置。也可用大量水冲洗，经西式的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容、收集、转移、回收或无害处理后废弃。

F储运注意事项

储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直晒。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天储罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损毁。

G防护措施

工程控制：严加密封，提供充分的局部排风和全面排风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：必要时，戴化学安全眼镜。

身体防护:穿工作服

手防护;戴防化学手套

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放

4、硫磺

A标识

分子式  S 

分子量  32.06

危险性类别   第4.1类易燃固体

化学类别   非金属单质

B主要组成与性状

主要成分   纯品

外观与性状  淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。

主要用途  用于制造燃料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝、医药等。

C健康危害

浸入途径  吸入、食入、经皮吸收

健康危害  因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头疼、头晕。乏力。呕心、共济失调、昏迷等。本口可引起引起眼睛结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有刺激性。生产中长期吸入硫化氢粉尘一般无明显毒性作用。

D急救措施

皮肤接触  脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触  提起眼脸，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入  迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入  因足量温水，催吐。就医。

E 燃爆特性与消防

燃烧性：易燃

爆炸下限35mg/m³  引燃温度（℃）  232.

最小点火性（mg）  15.

最大爆炸压力（Mpa）   0.145

危险特性   与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。；硫黄为不良导体，在储存过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸汽与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。

灭火方法   遇小火用砂土闷熄，遇大火雾状水灭火。勿将水流直接射至熔融物，一面以免引起严重的流淌火灾或剧烈的沸贱。消防队员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

F 泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制输入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸式过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏；避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器内。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞溅。使用无火花工具回收或运至废物处理场所处置。

G储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，勿受潮。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

H防护措施

工程控制  密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护  一般不需要特殊防护。空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸式过滤式防尘口罩。

眼睛防护  一般不需要特殊防护。

身体防护  穿一般作业防护服。

手防护    带一般作业防护手套。

其它  工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

5、粗苯

1、理化特性

外观与性状：黄色透明液体，有特殊臭味。本品系混合物，主要含苯约70％、甲苯约14％，二甲苯约8％和三甲苯及其他芳烃。

相对密度(水=1)：0.871-0.900            闪点(℃)：-11（苯闪点11℃）

爆炸上限[％(V/V)]：1.3                爆炸下限[％(V/V)]：7.1    自然点为562.2℃

溶解性：不溶于水。溶于有机溶剂。

主要用途：经分馏得初馏分、苯、甲苯、二甲苯、动力苯和溶剂油等，可用作农药原料或溶剂。

燃爆危险：易燃

危险特性：与高热、明火、氧化剂有着火、爆炸危险，有麻醉性和毒性。
2、中毒后的主要症状

急性中毒，多由吸入大量高浓度苯蒸气引起的，轻度中毒症状为眼及粘膜的刺激感，眩晕、头痛、兴奋、恶心、呕吐；重度中毒症状为昏迷、呼吸及心律不规则、血压下降、肺水肿、失去知觉、甚至死亡。慢性中毒通常由吸入低浓度苯蒸气引起，症状为眩晕、头痛、乏力、记忆力减退及出血，可能造成严重贫血以至死亡。苯也能经皮肤吸收，并引起炎症。

3、预防

（1）尽量采用密闭式生产设备。

（2）实验室中加热苯的实验应在通风橱中进行。

（3）加强工作场地的通风，合理使用防护用品，必要时使用防毒面具。

（4）严格监测工作环境的苯蒸气浓度，定期体检。

4、急救

及时将中毒者撤离高浓度苯环境，移至空气新鲜、流通处，彻底换下被污染的衣服，用温肥皂水清洗中毒患者体表，必要时施以人工呼吸，给予输氧。并应及时送往医院抢救、治疗。

6、硫酸

1、性状：纯硫酸为无色、无臭、透明粘稠性的油状液体。工业硫酸一般含有杂质，因而呈黄色，甚至棕色。

2、引起中毒途径

引起中毒的主要途径为吸入、接触。

3、中毒后的主要症状

吸入一定浓度的硫酸蒸气可引起上呼吸道炎症及肺炎、肺水肿等。皮肤接触硫酸后出现局部发红、疼痛、水泡及出血并难以形成痂皮，以至皮肤及皮下组织坏死，呈焦黑状。粘膜接触硫酸后产生强烈的刺激感、疼痛感。牙齿经长期接触硫酸蒸气可出现齿酸蚀症，牙齿表面粗糙，有纵形条纹、牙痛、出血、牙齿变黑。

4、预防

（1）硫酸的生产过程应采用密闭设备，并定期检查，防止泄漏污染环境。

（2）穿用防酸工作服（包括手套、胶鞋、眼镜、口罩等）。

（3）接触浓硫酸应戴防毒面具。

（4）长期接触硫酸蒸气应注意保护牙齿，如涂防护剂或用1%—2%小苏打（碳酸氢钠）溶液漱口。

（5）稀释硫酸时应将浓硫酸缓缓注入水中，并随时搅动。切不可将水倒入浓硫酸中，否则将引起浓硫酸猛烈飞溅，伤害在场人员。

5、急救

出现化学烧伤后立即用大量清水冲洗患处，如用2%碳酸氢钠溶液冲洗更好，如发生误服硫酸事故则应立即用温水、牛乳等以少量多次方法洗胃，并及时送往医院。切忌用碱性溶液洗胃。 

四、各类伤害事故的应急抢救方法

在生产过程中，由于危险因素的影响，会使人发生一些伤害事故，遇有伤害事故时，必须迅速采取急救措施，否则就会使事故扩大，造成严重后果。

1、创伤止血救护

出血常见于割伤、刺伤、物体打击和碾伤等。如伤者一次出血量达全身血量的1/3以上时，生命就有危险。因此，及时止血是非常必要和重要的。遇有这类创伤时不要惊慌，可用现场品如毛巾、纱布、工作服等立即采取止血措施。如果创伤部位有异物不在重要器官附近，可以拔出异物，处理好伤口。如无把握就不要随便将异物拔掉，应立即送医院，经医生检查，确定未伤及内脏及较大血管时，再拔出异物，以免发生大出血措手不及。

2、烧伤急救处理

在生产过程中有时会受到一些明火、高温物体烧烫伤害。严重的烧伤会破坏身体防病的重要屏障，血浆液体迅速外渗，血液浓缩，体内环境发生剧烈变化，产生难以抑制的疼痛。这时伤员很容易发生休克，危及生命。所以烧伤的紧急救护不能延迟，要在现场立即进行。基本原则是：消防热源、灭火、自救互救。烧伤发生时，最好的救治方法是用冷水冲洗，或伤员自己浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。

衣服着火时应立即脱去，用水浇灭或就地躺下，滚压灭火。冬天身穿棉衣时，有时明火熄灭，暗火仍燃，衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去，以免继续烧伤。身上着火不可惊慌奔跑，以免风助火旺，也不要站立呼叫，免得造成呼吸道烧伤。

烧伤经过初步处理后，要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。

3、吸入毒气急救

焦炉煤气、粗苯、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒，如发现有人中毒迷倒后，救护者千万不要冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保持清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。

4、触电急救

遇有触电者，施救人员首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸。其具体方法如下：

①口对口人工呼吸法：方法是把触电者放置仰卧状态，救护者一手将伤员下颌向上、向后托起，使伤员头尽量向后仰，以保持呼吸畅通。另一手将伤员鼻孔捏紧，此时救护者先深吸口气，对准伤员嘴部用力吹入。吹完气后嘴离开，捏鼻手放松，如此反复实施。如吹气时伤员胸臂上举，吹气停止后伤员鼻有气流呼出，表示有效。每分钟吹气16次左右，直至伤员自主呼吸为止。

②心脏按压术：方法是将触电者仰卧于平地上，救护人将双手重叠，将掌根放在伤员胸骨下1/3部位，两臂伸直，肘关节不得弯曲，凭借救护者体重将力传至臂掌，并有节奏性冲击按压，使胸骨下陷3—4厘米。每次按压后随即放松，往复循环，直至伤员自主呼吸为止。

5、手外伤急救

在工作中发生手外伤时，首先采取止血包扎措施。如有断手、短肢要应立即拾起，把断手用干净的手绢、毛巾、步片包好，放在没有裂缝的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧。然后在口袋周围放冰块雪糕等降温。做完上述处理后，施救人员应立即随伤员把断肢迅速送医院，让医生进行断肢再植手术。切记千万不要在断肢上涂碘酒、酒或其他消毒液。这样会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。

6、骨折急救

骨骼受到外力作用时，发生完全或不完全断裂时叫做骨折。按照骨骼端是否与外相通，骨折分为两大类：即闭合性骨折与开放性骨折。前者骨折端不与外界相通，后者骨折端与外界相通，从受伤的程度来说，开放性骨折一般伤情比较严重。遇有骨折类伤害，应做好紧急处理后，再送医院抢救。

为了使伤员在运送途中安全，防止断骨刺伤周围的神经和血管组织，加重伤员痛苦，对骨折处理的基本原则是尽量不让骨折肢体活动。因此，要利用一切可利用的条件，及时、正确的对骨折做好临时固定、临时固定应注意以下事项：

①如有开放性伤口和出血，应先止血和包扎伤口，再进行骨折固定。

②不要把刺出的断骨送回伤口，以免感染和刺破血管和神经。

③固定动作要轻快，最好不要随意移动伤肢或翻动伤员，以免加重损伤，增加痛苦。

④夹板或简便材料不能与皮肤直接接触，要用棉花或代替品垫好，以免局部受压。

⑤搬运时要轻、稳、快，避免震荡，并随时注意伤者的病情变化。没有担架时，可利用门板、椅子、梯子等制作简单担架运送。

7、眼睛受伤急救

发生眼伤后，可做如下急救处理：

①轻度眼伤如眼进异物，可叫现场同伴翻开眼皮用干净手绢、纱布将异物拔出。如眼中溅进化学物质，要及时用水冲洗。

②严重眼伤时，可让伤者仰躺，施救者设法支撑其头部，并尽可能使其保持静止不动，千万不要试图拔出插入眼中的异物。

③见到眼球鼓出或从眼球脱出的东西，不可把它推回眼内，这样做十分危险，可能会把能恢复的伤眼弄坏。

④立即用消毒纱布盖上，如没有纱布可用刚洗过的新毛巾覆盖伤眼，再缠上布条，缠时不可用力，以不压及伤眼为原则。

做出上述处理后，立即送医院再做进一步的治疗。

8、脊柱骨折急救

脊柱骨俗称背脊骨，包括颈椎、胸椎、腰等。对于脊柱骨折伤员如果现场急救处理不当，容易增加痛苦，造成不可挽救的后果。特别是背部被物体打击后，均有脊柱骨折的可能。对于脊柱骨折的伤员，急救时可用木板、担架搬运，让伤员仰躺。无担架、木板需众人用手搬运，抢救者必须有一人双手托住伤者腰部，切不可单独一人用拉、拽的方法抢救伤者。否则，把受伤者的脊柱神经拉断，会造成下肢永久瘫痪的严重后果。
五、各类安全标志
1、警告标志
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2、禁止标志
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3、指令标志
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4、提示标志
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